|  |
| --- |
| Leonberg, 13. Januar 2021 |
| GEZE F 1200+: Große Fenster leicht und sicher bedienen |

Für das Öffnen und Verriegeln großer, raumhoher Fenster bietet der innovative Fenster-, Türen- und Sicherheitsspezialist GEZE einen eigenen Antrieb:

GEZE F 1200+. Der Antrieb ist für Dreh-Kipp-Fenster bis 200 Kilogramm Flügelgewicht ausgelegt: Ein starker, aber sehr leiser Motor kann die Fenster in die gewünschte Kipp-Position bringen und ebenfalls die Verriegelung freigeben, um das Fenster manuell in Dreh-Position zu bringen. Der Antrieb lässt sich einfach nachrüsten und über die GEZE IQ box KNX in automatisierte Steuerungskonzepte integrieren.

# Raumhohe Fenster einfach bedienen

Bodentiefe oder die Fassaden dominierende Fenster gelten heute vor allem in hochwertigen Büro- oder Wohnräumen mittlerweile als Standard. Neben dem ästhetischen Aspekt verbessern große Fenster, die sich öffnen lassen, aber auch die Raumqualität. Benutzer schätzen das Licht und die natürliche Lüftung. GEZE präsentiert mit dem GEZE F 1200+ nun einen Antrieb, mit dem sich auch große Dreh-Kipp-Fenster spielend leicht automatisch oder manuell öffnen lassen. Das intuitive Bedienkonzept ermöglicht es, dass auch Nutzer ohne vorherige Einweisung, wie zum Beispiel Hotelgäste oder Krankenhausbesucher, damit sicher umgehen.

# Höchster Komfort und Sicherheit

Der GEZE F 1200+ Antrieb ist für Dreh-Kipp-Fenster mit GEZE F 1200 Beschlag und einem Gewicht bis zu 200 Kilogramm pro Flügel konzipiert. Der Antrieb öffnet und schließt den Flügel in Kippstellung für eine natürliche Lüftung und übernimmt gleichzeitig die Verriegelungsfunktion. Durch die manuelle Drehfunktion kann das Fenster zur Stoßlüftung komplett geöffnet werden. Auch im Wartungsfall sowie bei der Reinigung des Fensterglases ist das manuelle Öffnen in Drehposition von Vorteil. Eine Sicherung verhindert, dass unautorisierte Personen den Flügel in Drehstellung öffnen können.

**Einzellösung oder Teil eines Konzepts für automatisierte natürliche Lüftung**

Der GEZE F 1200+ Antrieb lässt sich über die GEZE IQ box KNX vernetzen. Über das GEZE Cockpit können die Fenster außerdem mit einer übergeordneten Gebäudeleittechnik verbunden und so angesteuert werden. Gleichzeitig ermöglicht GEZE F 1200+ dem Nutzer im Raum das direkte Ansteuern des Fensters über ein integriertes Bedienfeld direkt am Antrieb. Bei der manuellen Bedienung wird über einen Näherungssensor das Bedienfeld aktiviert. Der Nutzer kann den Antrieb intuitiv über ein Tastenfeld bedienen. Dank optischer Status- und Sicherheitsmeldungen wird über die integrierte LED Anzeige eine erweiterte Produktsicherheit gewährleistet.

Weitere Informationen:

[www.geze.de/de/newsroom/pressemappe-zur-bau-2021-geze-highlights-im-ueberblick](http://www.geze.de/de/newsroom/pressemappe-zur-bau-2021-geze-highlights-im-ueberblick)

**ÜBER GEZE**

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.100 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

|  |
| --- |
| Kontakt |
| GEZE GmbH I Corporate Communications  Reinhold-Vöster-Str. 21 – 29 I D-71229 Leonberg I TEL +49 7152 203-0 I FAX +49 7152 203-310 I MAIL presse@geze.com I WEB www.geze.de |